一、采购需求
3、4、5、6、9号宿舍楼46间蹲坑进水管锈蚀渗漏，系建校时配套，使用年限过长，密封垫片老化、管壁锈蚀，已出现底部漏水和爆管隐患。

拟集中更换为304不锈钢L型进水管，施工流程为:砸砖拆除旧管一清理接口一安装新管(垫片+防水胶)一涂刷堵漏王一干燥通水试验一回填贴砖

一接入延时阀。

