一、监理服务内容：

1.装饰工程：砖砌体拆除、轻钢龙骨石膏板隔墙（耐火极限≥1 小时）、肯德基玻璃门、墙面涂料（含可写可擦纳米防霉墙）、石膏板 / 硅酸钙板 / 铝方通三种吊顶、文化版面、接待室及个体辅导室造型墙、家具设施等

2.安装工程：配电箱、LED 平板灯 / 吊灯等照明系统、强弱电配管配线、网络系统、生理检测智能镜子、AI 终端设备

二、四大监理目标：

1.质量目标：达到国家验收规范合格标准，重点控制防火隔墙耐火极限、装饰观感、电气安全及智能设备功能

2.进度目标：按合同工期控制，保障各工序有序衔接

3.投资目标：严格控制变更签证，总投资控制在预算内

4.安全目标：零安全事故，文明施工减少对教学影响

三、关键监理控制点：

1.装饰专业：隔墙耐火性能、纳米防霉墙施工环境（温湿度）及工艺（三底一面）、造型墙发光字效果、吊顶安装质量

2.安装专业：电气安全检测、智能设备进场验收及功能调试

四、人员配置要求：

1.总监理工程师 1 名（注册监理工程师）+ 装饰 / 电气专业监理工程师各 1 名

