监理服务范围

一、监理服务范围

全过程施工监理：施工准备阶段、土建拆改、水电隐蔽、吊顶、地面塑胶地板、墙面装饰、展示柜定制安装、防水、成品保护、分部分项验收、竣工验收、竣工资料审核、质保期回访整改监理。

二、分专业监理管控重点

（一）水电改造监理控制要点（实训室核心）

强弱电分离，实训操作台专用回路独立漏保，管线穿管保护，隐蔽工程全程旁站； 

给排水管道打压试验、卫生间 / 实训台防水闭水试验 48 小时，留存影像记录； 

配电箱、开关插座标高统一，接地电阻检测，杜绝实训用电安全隐患； 

管线走向、开槽、封槽工序验收，严禁私自破坏原有建筑承重结构。 

（二）吊顶工程监理要点

轻钢龙骨主副龙骨间距、膨胀螺栓固定牢固度检查； 

石膏板拼接防开裂工艺、铝扣板平整度、检修口预留合规； 

吊顶内水电管线、消防点位避让，灯具开孔加固，防火涂料涂刷验收； 

吊顶平整度、垂直度、标高复核，避免后期开裂、下坠。 

（三）塑胶地板地面监理重点（实训室高频使用）

基层地面起砂、空鼓、裂缝提前处理，自流平厚度、平整度检测； 

塑胶地板胶水环保检测、铺设无气泡、缝隙均匀、收边踢脚线密封； 

耐磨、防滑、耐酸碱性能对照图纸验收，边角收口、楼梯踏步处理； 

成品保护：铺设后禁止重型设备碾压，分段封闭管控。 

（四）墙面、隔墙、实训展示柜监理

墙面腻子分层打磨、乳胶漆均匀无色差，隔墙龙骨隔音、稳固验收； 

定制实训展示柜：板材环保等级、五金配件、柜体垂直度、台面承重、防水封边； 

展示柜电路内置布线规范，玻璃、门锁、标识安装质量全过程巡查。 

（五）通用质量、安全、工期监理职责

质量控制：原材料进场报验（电线、龙骨、塑胶地板、板材、灯具），见证取样；分部分项报验，不合格工序严禁进入下道；隐蔽工程 100% 旁站； 

安全监理：实训室在校内施工，严控动火、临时用电、高空吊顶作业；做好学生隔离防护，每日安全巡查，安全隐患下发整改通知单； 

进度管控：编制周进度计划，对比施工节点，滞后工序出具进度纠偏方案； 

造价监理：现场签证核实、工程量复核、变更签证全过程确认，严控超概算； 

资料管理：同步整理监理日志、旁站记录、验收记录、影像资料，竣工完整移交采购人； 

质保期服务：竣工 2 年内每季度现场巡查，施工单位维修整改全程监督，出具质保回访记录

